安卓版播控软件
技术支持微信号：117447548
官网  www.cc1024.cn


使用说明
1、首次安装，先安装运行环境： AdobeAir.apk
2、根据屏幕分辨率，选择对应安装包,  横屏：16v9.apk    竖屏：9v16.apk
3、安装程序后，如果弹出权限选择，需要勾选“读写”和“网络”权限，否则可能无法保存配置和接收网络指令。
4、首次运行软件时，会在本地目录下生成  "/qsoft/VPlayer/UserData31/" 资源文件夹。
5、用户根据实际需要，更换资源文件夹内的资源。
6、待机视频或图片文件名为 bg.jpg 或 bg.mp4
7、资源文件和文件夹路径不能使用中文，只能使用字母、数字。


配置文件：
目录：   本地存储/qsoft/VPlayer/UserData31/config.xml
配置文件用记事本编辑，可设置通讯协议端口和节目列表。
每次增减节目时，需要修改此配置文件中的节目列表。
注意：文件格式为XML，不要改乱格式，有问题请联系技术支持。


一、通讯协议端口。(可在配置文件中修改)
    默认UDP端口：9912
    默认TCP端口：9913

二、指令集：（支持ASCII和HEX两种格式）
    混合模式：[MSG]MOD:MIX[/MSG]      或    FF 00 CC FE  （视频和图片加一起）
    视频模式：[MSG]MOD:VID[/MSG]      或    FF 00 AA FE
    图片模式：[MSG]MOD:IMG[/MSG]      或    FF 00 BB FE
    循环模式：[MSG]LOOP:END[/MSG]、[MSG]LOOP:LIST[/MSG]、[MSG]LOOP:ONE[/MSG]  分别表示播放一次、列表循环、单曲循环

    播放第一个节目     [MSG]INDEX:1[/MSG]      或    FF AA EA 01 FE
    播放第二个节目     [MSG]INDEX:2[/MSG]      或    FF AA EA 02 FE
    播放第三个节目     [MSG]INDEX:3[/MSG]      或    FF AA EA 03 FE
    播放第255个节目    [MSG]INDEX:255[/MSG]    或    FF AA EA FF FE  (图片或视频或混合列表的第255个节目)
    播放最后一个节目   [MSG]INDEX:0[/MSG]      或    FF AA EA 00 FE
    重播              [MSG]CC:11[/MSG]         或    FF AA CC 0B FE
    上一个节目         [MSG]CC:12[/MSG]        或    FF AA CC 0C FE
    下一个节目         [MSG]CC:13[/MSG]        或    FF AA CC 0D FE
    

视频指令：
    播放：   [MSG]CC:1[/MSG]              或    FF AA CC 01 FE
    暂停：   [MSG]CC:2[/MSG]              或    FF AA CC 02 FE 
    停止：   [MSG]CC:3[/MSG]              或    FF AA CC 03 FE
    音量减： [MSG]CC:6[/MSG]              或    FF AA CC 06 FE
    音量加： [MSG]CC:7[/MSG]              或    FF AA CC 07 FE
    静音：   [MSG]CC:8[/MSG]              或    FF AA CC 08 FE
    取消静音:[MSG]CC:9[/MSG]              或    FF AA CC 09 FE
    静音/取消静音:[MSG]CC:10[/MSG]        或    FF AA CC 0A FE
    音量百分比 ： [MSG]VOL:n[/MSG]    如：音量设置为80% [MSG]VOL:80[/MSG]   或   FF AA DD 50 FE

